Перечень закупаемых работ

по лоту №57 «Монтаж главного корпуса очереди IV очереди АО «АТЭЦ» на 3 оси (36м)»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Ед. изм. | кол-во | Срок выполнения работ | Место выполнения работ |
| **Стеновые ограждение, ригели фахверка** | В течение 2019-2020 годы | г.Атырау, пр.З.Кабдолова,9 |
| 1 | Изготовление ограждающей конструкции стен | т | 249,7 |
| **Защита от коррозии прочих металлоконструкций** |
| 2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  | м2 | 7297,38 |
| **Связи по колоннам** |
| 3 | Изготовление связей и распорок в построечных условиях и на производственных базах | т | 20 |
| **Фундаменты под стойки (4 шт.)внутри** |
| 4 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 14,49 |
| 5 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 1т | 0,3648 |
| **Этажерка в осях Б-В** |
| **Балки** |
| 6 | Изготовление балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах | т | 90 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0163  | м2 | 6178,8 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6178,8 |
| **Распорки и связи** |
| 9 | Изготовление связей и распорок в построечных условиях и на производственных базах | т | 4,86 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0163  | м2 | 612,6 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  | м2 | 612,6 |
| **Фундамент под колонны (4 шт.)ворота временного торца** |
| 12 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под колонны из бетона кл.В25 | м3 | 179,2 |
| 13 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 1т | 0,728 |
| **Монтаж ограждающих конструкций** |
| **Ось А** |
| 14 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 576 |
| 15 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | м2 | 492 |
| 16 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профиля ВСК | м2 | 1300 |
| 17 | Установка уплотнители для ВСК | шт | 1500 |
| 18 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профиля ТП-20 | м2 | 1300 |
| 19 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профиля ТП-60 | м2 | 2900 |
| 20 | Устройство теплоизоляции | м2 | 1270 |
| 21 | Пароизоляция поверхностей полиэтиленовой пленкой в один слой | м2 | 1550 |
|  | **Ось В** |  |  |
| 22 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 426 |
| 23 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профиля ВСК | м2 | 1400 |
| 24 | Установка уплотнители для ВСК | шт | 1500 |
| 25 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профиля ТП-20 | м2 | 1400 |
| 26 | Устройство теплоизоляции | м2 | 1400 |
| 27 | Пароизоляция поверхностей полиэтиленовой пленкой в один слой | м2 | 1550 |
| 28 | Укладка плит покрытий ПК | шт | 150 |
|  | Кровля котельного цеха |  |  |
| 29 | Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа ТП-60 | м2 | 750 |
| 30 | Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа Н-45 | м2 | 750 |
| 31 | Устройство теплоизоляции | м2 | 750 |
| 32 | Монтаж Z прогонов | м | 2298 |
|  | **Кровля турбинного цеха** |  |  |
| 33 | Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа ТП-60 | м2 | 1536 |
| 34 | Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа Н-45 | м2 | 1563,78 |
| 35 | Устройство теплоизоляции | м2 | 1446 |
| 36 | Монтаж Z прогонов | м | 2932,8 |
| 37 | Монтаж доборных элементов | шт | 50 |
|  | Балки подкрановые и тормозные конструкции подкрановых балок |  |  |
| 38 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м | т | 67,8 |
|  | **Прогоны покрытия** |  |  |
| 39 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | т | 43,144 |
|  | Стеновые ограждение, ригели фахверка |  |  |
| 40 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | м2 | 4860 |
|  | **Ворота** |  |  |
| 41 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 3,78 |
| 42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 | м2 | 218,19 | В течение 2019-2020 годы | г.Атырау, пр.З.Кабдолова,9 |
|  | **Двери** |  |  |
| 43 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 7,17 |
| 44 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 21,78 |
|  | **Окна** |  |  |
| 45 | Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м | т | 35,4 |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119  | м2 | 1420,8 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 | м2 | 1420,8 |
|  | Перегородки и внутренние стены |  |  |
| 48 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 1851,6 |
| 49 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 112,2 |
|  | **Внутренняя отделка** |  |  |
| 50 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 3817 |
| 51 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | м2 | 3817 |
|  | **Полы на отм.0.000** |  |  |
| 52 | Армирование подстилающих слоев и набетонок в зоне въезда автомашин | 1т | 1,86 |
| 53 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 2700 |
| 54 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 270 |
| 55 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 2700 |
| 56 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,86 |
| 57 | Устройство цементных стяжек из цементно-песчанного раствора М150 толщиной 20 мм | м2 | 18,6 |
| 58 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщину 30мм | м2 | 18,6 |
|  | **Полы на отм.+3.600, +8.400. +12.000** |  |  |
| 59 | Устройство цементных стяжек из цементно-песчанного раствора М150 толщиной 20 мм | м2 | 1585,8 |
| 60 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м3 | 94,2 |
|  | Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В25 толщиной 30 мм |  |  |
| 61 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщину 30мм | м2 | 94,2 |
| 62 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизолом)на битумной мастике | м2 | 47,4 |
|  | **Цоколь** |  |  |
| 63 | Установка стеновых панелей наружных в зланиях, цокольных площадью до 12 м2 | шт | 11,16 |
|  | **Связи по колоннам** |  |  |
| 64 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м | т | 20 |
|  | **Щиты и настил** |  |  |
| 65 | Монтаж щитов и настила из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | 127,38 |
|  | **Лестницы и ограждения** |  |  |
| 66 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 3,48 |
|  | Фундаменты под стойки (4 шт.)внутри |  |  |
| 67 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 14,4 |
| 68 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 1т | 0,3648 |
|  | **Этажерка в осях Б-В** |  |  |
|  | **Колонны** |  |  |
| 69 | Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 5 т | т | 46,98 |
|  | Балки |  |  |
| 70 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | т | 96,78 |
|  | **Распорки и связи по колоннам** |  |  |
| 71 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м | т | 6 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0163  | м2 | 6178,8 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6178,8 |
| 74 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 150 |
| 75 | Кладка стен ракушеблока | м3 | 396,82 |
|  | **Распорки и связи** |  |  |
| 76 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м | т | 4,86 |
| 77 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0163 | м2 | 612,6 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  | м2 | 612,6 |